{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Test SS","Test MS","Testreihe","Testszenarien"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Test SS","index":0,"n_rows":46,"n_cols":30,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[8,0,8,5],[8,9,8,14],[8,18,8,23],[8,25,8,29],[29,9,29,14],[29,18,29,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GC9300 DSfG - MW - Archive"]
["SINGLESTREAM - BETRIEB"]
["Erstellt von: MHe",{"$nulls":25},"STOP"]
["Erstellt am:  26.08.2013",{"$nulls":25},"OK"]
["Daten von:  26.08.2013 08:00:00 - 10:00:00",{"$nulls":25},"HALTE"]
["GC9300:        V1.352-071"]
[]
[]
["DSfG Vollanalysen",{"$nulls":8},"15min - Mittelwerte",{"$nulls":8},"Tag - Mittelwerte",{"$nulls":6},"DSfG Logbuch"]
[]
[null,"Zeit","#","Brennwert","BitsMeas_S1","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsQuat_S1","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsDay_S1","Status",null,null,"Zeit","#","Ereignis Stream 1","Status"]
[null,"2013-08-26T08:36:34",126,43.5876,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:20:35",94,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:20:35",49,0,0,"STOP",null,"-","2013-08-26T08:20:35",62,"\"-Neustart GC9300\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:39:01",127,43.8901,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:26:30",95,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:26:30",50,0,200,"STOP",null,"-","2013-08-26T08:26:30",63,"\"+Messwerk kalibriert\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:41:44",128,43.7988,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:30:00",96,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:34:17",51,0,0,"STOP",null,"-","2013-08-26T08:34:17",64,"\"-Messwerk kalibriert\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:44:16",129,43.9262,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:34:17",97,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"6 Anas","2013-08-26T08:52:04",52,43.8359,801,"OK",null,"-","2013-08-26T08:52:04",65,"\"+Ana: Ho Min/Max\"","HALTE"]
[null,"2013-08-26T08:46:49",130,43.9652,0,"OK",{"$nulls":3},"4 Anas","2013-08-26T08:45:00",98,43.8007,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T08:59:29",53,43.8359,0,"HALTE",null,"-","2013-08-26T08:59:29",66,"\"-Ana: Ho Min/Max\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:49:12",131,43.8473,0,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-26T08:52:04",99,43.9063,801,"OK",{"$nulls":3},"3 Anas","2013-08-26T09:05:18",54,43.923,200,"OK",null,"-","2013-08-26T09:05:18",67,"\"+Messwerk kalibriert\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:51:46",132,40,801,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T08:59:29",100,43.9063,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:11:59",55,43.923,0,"HALTE",null,"-","2013-08-26T09:11:59",68,"\"-Messwerk kalibriert\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:54:13",133,40,801,"HALTE",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-26T09:00:00",101,43.9157,0,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-26T09:19:15",56,43.5226,9,"OK",null,"-","2013-08-26T09:19:15",69,"\"+Ana: Rho,n Min/Max\"","HALTE"]
[null,"2013-08-26T08:56:44",134,40,801,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-26T09:05:18",102,43.9266,200,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:24:13",57,43.5226,0,"HALTE",null,"-","2013-08-26T09:24:13",70,"\"-Ana: Rho,n Min/Max\"","OK"]
[null,"2013-08-26T08:59:11",135,43.9157,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:11:59",103,43.9266,0,"HALTE",{"$nulls":10},"-","2013-08-26T09:25:37",71,"\"+Temp.-1 Alarmgrenzen\"","OK"]
[null,"2013-08-26T09:01:41",136,43.99,0,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-26T09:15:00",104,43.5077,0,"OK",{"$nulls":10},"-","2013-08-26T09:29:41",72,"\"-Temp.-1 Alarmgrenzen\"","OK"]
[null,"2013-08-26T09:04:10",137,43.8633,0,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-26T09:19:15",105,43.5375,9,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:06:31",138,43.6017,200,"OK","***",null,null,"HALTE","2013-08-26T09:24:13",106,43.5375,0,"HALTE"]
[null,"2013-08-26T09:13:58",139,43.5077,0,"OK",{"$nulls":3},"3 Anas","2013-08-26T09:30:00",107,43.7156,0,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:16:23",140,43.5375,0,"OK",{"$nulls":3},"6 Anas","2013-08-26T09:45:00",108,43.5057,0,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:18:56",141,43.7742,9,"HALTE",{"$nulls":3},"6 Anas","2013-08-26T10:00:00",109,43.7015,0,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:21:36",142,43.7511,9,"HALTE"]
[null,"2013-08-26T09:23:53",143,43.6886,0,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:26:24",144,43.7745,0,"OK",{"$nulls":3},"Std - Mittelwerte",{"$nulls":8},"Mon - Mittelwerte"]
[null,"2013-08-26T09:28:55",145,43.6837,0,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:31:18",146,43.2387,0,"OK",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsHour_S1","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsMonth_S1","Status"]
[null,"2013-08-26T09:33:35",147,43.4867,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:20:35",60,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:20:35",49,0,0,"STOP"]
[null,"2013-08-26T09:36:05",148,43.5395,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:26:30",61,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:26:30",50,0,200,"STOP"]
[null,"2013-08-26T09:38:23",149,43.2163,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:34:17",62,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-26T08:34:17",51,0,0,"STOP"]
[null,"2013-08-26T09:40:54",150,43.7593,0,"OK",{"$nulls":3},"6 Anas","2013-08-26T08:52:04",63,43.8359,801,"OK",{"$nulls":3},"6 Anas","2013-08-26T08:52:04",52,43.8359,801,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:43:26",151,43.7939,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T08:59:29",64,43.8359,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T08:59:29",53,43.8359,0,"HALTE"]
[null,"2013-08-26T09:45:58",152,43.7973,0,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-26T09:00:00",65,43.9157,0,"OK",{"$nulls":3},"3 Anas","2013-08-26T09:05:18",54,43.923,200,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:48:26",153,43.773,0,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-26T09:05:18",66,43.9266,200,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:11:59",55,43.923,0,"HALTE"]
[null,"2013-08-26T09:50:56",154,43.6833,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:11:59",67,43.9266,0,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-26T09:19:15",56,43.5226,9,"OK"]
[null,"2013-08-26T09:53:29",155,43.7454,0,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-26T09:19:15",68,43.5226,9,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:24:13",57,43.5226,0,"HALTE"]
[null,"2013-08-26T09:55:47",156,43.5497,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-26T09:24:13",69,43.5226,0,"HALTE"]
[null,"2013-08-26T09:58:20",157,43.6606,0,"OK",{"$nulls":3},"15 Anas","2013-08-26T10:00:00",70,43.626,0,"OK"]
[]
["Analyse nicht in MW berücksichtig, da dei = 0x0200 ist. Dazu müsste aber die Bedinung für"]
["\"Kal. läuft\" anders definiert werden. Wenn Kal. gespült wird wird \"Kal. läuft\" gesetzt."]

{"sheet":"Test MS","index":1,"n_rows":43,"n_cols":51,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[2,9,2,14],[2,18,2,23],[2,27,2,32],[2,36,2,41],[2,46,2,50],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[9,0,9,5],[22,9,22,14],[22,18,22,23],[22,27,22,32],[22,36,22,41],[22,46,22,50],[27,0,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GC9300 DSfG - MW - Archive"]
["MULTISTREAM - BETRIEB"]
["Erstellt von: MHe",{"$nulls":8},"15min - Mittelwerte S1",{"$nulls":8},"Std - Mittelwerte S1",{"$nulls":8},"Tag - Mittelwerte S1",{"$nulls":8},"Mon - Mittelwerte S1",{"$nulls":9},"DSfG Logbuch S1"]
["Erstellt am: 26.08.2013"]
["Daten von:  23.08.2013 15:00:00 - 16:20:00",{"$nulls":9},"Zeit","#","Brennwert","BitsQuat_S1","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsHour_S1","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsDay_S1","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsMonth_S1","Status",{"$nulls":5},"Zeit","#","Ereignis Stream 1","Status"]
["GC9300:       V1.352-071",{"$nulls":8},"-","2013-08-23T15:00:00",79,43.654,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:00:00",49,43.654,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:24",40,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:24",40,0,1,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:03:24",53,"\"+Neustart GC9300\"","OK"]
[{"$nulls":9},"-","2013-08-23T15:03:24",80,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:24",50,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:54",41,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:54",41,0,0,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:03:54",54,"\"-Neustart GC9300\"","OK"]
[{"$nulls":9},"-","2013-08-23T15:03:54",81,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:54",51,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:04:26",42,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:04:26",42,0,200,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:04:26",55,"\"+Messwerk kalibriert\"","OK"]
[{"$nulls":9},"-","2013-08-23T15:04:26",82,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:04:26",52,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",43,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",43,0,0,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:11:51",56,"\"-Messwerk kalibriert\"","OK"]
["DSfG Vollanalysen S1",{"$nulls":8},"-","2013-08-23T15:11:51",83,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",53,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:19:10",44,43.7183,801,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:19:10",44,43.7183,801,"OK",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:19:10",57,"\"+Ana: Ho Min/Max\"","HALTE"]
[{"$nulls":9},"1 Ana","2013-08-23T15:15:00",84,43.7183,0,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:19:10",54,43.7183,801,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:24:09",45,43.7183,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:24:09",45,43.7183,0,"HALTE",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:24:09",58,"\"-Ana: Ho Min/Max\"","OK"]
[null,"Zeit","#","Brennwert","BitsMeas_S1","Status",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:19:10",85,43.7183,801,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:24:09",55,43.7183,0,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:33:48",46,43.8198,9,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:33:48",46,43.8198,9,"OK",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:33:48",59,"\"+Ana: Rho,n Min/Max\"","HALTE"]
["-","2013-08-23T15:13:48",113,43.7183,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:24:09",86,43.7183,0,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:33:48",56,43.8198,9,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:38:47",47,43.8198,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:38:47",47,43.8198,0,"HALTE",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:38:47",60,"\"-Ana: Rho,n Min/Max\"","OK"]
["-","2013-08-23T15:18:47",114,40,801,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:30:00",87,43.8198,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:38:47",57,43.8198,0,"HALTE",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",48,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",48,0,1,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T16:17:17",61,"\"+Neustart GC9300\"","OK"]
["-","2013-08-23T15:23:49",115,43.8021,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:33:48",88,43.8198,9,"HALTE",{"$nulls":3},"5 Anas","2013-08-23T16:00:00",58,43.7581,0,"OK"]
["-","2013-08-23T15:28:43",116,43.8374,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:38:47",89,43.8198,0,"HALTE",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",59,0,1,"STOP"]
["-","2013-08-23T15:33:30",117,43.8133,9,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:45:00",90,43.8139,0,"OK"]
["-","2013-08-23T15:38:28",118,43.7646,0,"OK",{"$nulls":3},"3 Anas","2013-08-23T16:00:00",91,43.7208,0,"OK"]
["-","2013-08-23T15:43:22",119,43.8633,0,"OK",{"$nulls":3},"3 Anas","2013-08-23T16:15:00",92,43.7614,0,"OK"]
["-","2013-08-23T15:48:34",120,43.7153,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",93,0,1,"STOP"]
["-","2013-08-23T15:53:26",121,43.6973,0,"OK"]
["-","2013-08-23T15:58:14",122,43.7498,0,"OK"]
["-","2013-08-23T16:03:10",123,43.7534,0,"OK",{"$nulls":3},"15min - Mittelwerte S2",{"$nulls":8},"Std - Mittelwerte S2",{"$nulls":8},"Tag - Mittelwerte S2",{"$nulls":8},"Mon - Mittelwerte S2",{"$nulls":9},"DSfG Logbuch S2"]
["-","2013-08-23T16:08:04",124,43.7394,0,"OK"]
["-","2013-08-23T16:12:54",125,43.7915,0,"OK",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsQuat_S2","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsHour_S2","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsDay_S2","Status",{"$nulls":4},"Zeit","#","Brennwert","BitsMonth_S2","Status",{"$nulls":5},"Zeit","#","Ereignis Stream 2","Status"]
[{"$nulls":9},"-","2013-08-23T15:00:00",75,39.9277,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:00:00",44,39.9277,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:24",35,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:24",35,0,null,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:03:24",48,"\"+Neustart GC9300\"","OK"]
[{"$nulls":9},"-","2013-08-23T15:03:24",76,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:24",45,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:54",36,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:54",36,0,null,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:03:54",49,"\"-Neustart GC9300\"","OK"]
["DSfG Vollanalysen S2",{"$nulls":8},"-","2013-08-23T15:03:54",77,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:03:54",46,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:04:26",37,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:04:26",37,0,null,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:04:26",50,"\"+Messwerk kalibriert\"","OK"]
[{"$nulls":9},"-","2013-08-23T15:04:26",78,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:04:26",47,0,200,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",38,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",38,0,null,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:11:51",51,"\"-Messwerk kalibriert\"","OK"]
[null,"Zeit","#","Brennwert","BitsMeas_S2","Status",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",79,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:11:51",48,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:21:44",39,39.9781,801,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:21:44",39,39.9781,null,"OK",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:21:44",52,"\"+Ana: Ho Min/Max\"","HALTE"]
["-","2013-08-23T15:16:16",71,39.9781,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T15:15:00",80,0,0,"STOP",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:21:44",49,39.9781,801,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:26:26",40,39.9781,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:26:26",40,39.9781,null,"HALTE",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:26:26",53,"\"-Ana: Ho Min/Max\"","OK"]
["-","2013-08-23T15:21:25",72,40,801,"HALTE",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:21:44",81,39.9781,801,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:26:26",50,39.9781,0,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:36:19",41,39.867,9,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:36:19",41,39.867,null,"OK",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:36:19",54,"\"+Ana: Rho,n Min/Max\"","HALTE"]
["-","2013-08-23T15:26:08",73,39.933,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:26:26",82,39.9781,0,"HALTE",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T15:36:19",51,39.867,9,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:41:24",42,39.867,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:41:24",42,39.867,null,"HALTE",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:41:24",55,"\"-Ana: Rho,n Min/Max\"","OK"]
["-","2013-08-23T15:31:02",74,39.801,0,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:30:00",83,39.933,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:41:24",52,39.867,0,"HALTE",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:46:02",43,39.9933,801,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:46:02",43,39.9933,null,"OK",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:46:02",56,"\"+Ana: Ho Min/Max\"","HALTE"]
["-","2013-08-23T15:36:00",75,39.9806,9,"HALTE",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:36:19",84,39.801,9,"OK",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:46:02",53,39.9933,801,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:51:16",44,39.9933,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:51:16",44,39.9933,null,"HALTE",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T15:51:16",57,"\"-Ana: Ho Min/Max\"","OK"]
["-","2013-08-23T15:41:05",76,39.9933,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:41:24",85,39.801,0,"HALTE",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:51:16",54,39.9933,0,"HALTE",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",45,0,1,"STOP",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",45,0,null,"STOP",{"$nulls":4},"-","2013-08-23T16:17:17",58,"\"+Neustart GC9300\"","OK"]
["-","2013-08-23T15:45:44",77,40,801,"HALTE",{"$nulls":3},"1 Ana","2013-08-23T15:45:00",86,39.9933,0,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T16:00:00",55,39.8748,0,"OK"]
["-","2013-08-23T15:50:57",78,39.8621,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:46:02",87,39.9933,801,"HALTE",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",56,0,1,"STOP"]
["-","2013-08-23T15:55:50",79,39.8875,0,"OK",{"$nulls":3},"HALTE","2013-08-23T15:51:16",88,39.9933,0,"HALTE"]
["-","2013-08-23T16:00:42",80,39.9435,0,"OK",{"$nulls":3},"2 Anas","2013-08-23T16:00:00",89,39.8748,0,"OK"]
["-","2013-08-23T16:05:40",81,39.9389,0,"OK",{"$nulls":3},"3 Anas","2013-08-23T16:15:00",90,39.9624,0,"OK"]
["-","2013-08-23T16:10:35",82,40.0048,0,"OK",{"$nulls":3},"-","2013-08-23T16:17:17",91,0,1,"STOP"]
["-","2013-08-23T16:15:22",83,39.9963,0,"OK"]

{"sheet":"Testreihe","index":2,"n_rows":46,"n_cols":19,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GC9300 DSfG - MW - Archive"]
[{"$nulls":16},"OK","OK","0x0000"]
["Erstellt von: MHe",{"$nulls":15},"NOK","STOP","0x0001"]
["Erstellt am:  ",{"$nulls":4},"Per RMGViewGC Werte im GC9300 ändern.",{"$nulls":11},"HALTE","0x0008"]
["GC9300:        V1.352-071",{"$nulls":4},"wenn RMG-STANDARD eingestellt wird, da falsche ByteOrder.",{"$nulls":12},"0x0200"]
[{"$nulls":18},"0x0800"]
[{"$nulls":18},"0x1000"]
["Ereignis","Vorgeschichte","Logbuch","15min\nHo-MW","15min\nArchiv Status","15min\nArchiv DEI","Std\nHo-MW","Std\nArchiv Status","Std\nArchiv DEI","Tag\nHo-MW","Tag\nArchiv Status","Tag\nArchiv DEI","Mon\nHo-MW","Mon\nArchiv Status","Mon\nArchiv DEI",{"$nulls":3},"0x0009"]
["Neustart kommt","Keine Analysen",{"$nulls":16},"0x0201"]
["Neustart geht","Keine Analysen",{"$nulls":16},"0x0801"]
["Kalib. kommt","Keine Analysen",{"$nulls":16},"0x1001"]
["Kalib. geht","Keine Analysen"]
["Kalib. kommt","Analysen vorhanden"]
["Kalib. geht","Analysen vorhanden"]
["Hinweis kommt","Keine Analysen"]
["Hinweis geht","Keine Analysen"]
["Hinweis kommt","Analysen vorhanden"]
["Hinweis geht","Analysen vorhanden"]
["Warnung kommt","Keine Analysen"]
["Warnung geht","Keine Analysen"]
["Warnung kommt","Analysen vorhanden"]
["Warnung geht","Analysen vorhanden"]
["Fehler kommt","Keine Analysen"]
["Fehler geht","Keine Analysen"]
["Fehler kommt","Analysen vorhanden"]
["Fehler geht","Analysen vorhanden"]
["Rhon-Fehler kommt","Keine Analysen"]
["Rhon-Fehler geht","Keine Analysen"]
["Rhon-Fehler kommt","Analysen vorhanden"]
["Rhon-Fehler geht","Analysen vorhanden"]
["Ho-Fehler kommt","Keine Analysen"]
["Ho-Fehler geht","Keine Analysen"]
["Ho-Fehler kommt","Analysen vorhanden"]
["Ho-Fehler geht","Analysen vorhanden"]
["Komp-Fehler kommt","Keine Analysen"]
["Komp-Fehler geht","Keine Analysen"]
["Komp-Fehler kommt","Analysen vorhanden"]
["Komp-Fehler geht","Analysen vorhanden"]
["15min voll","Keine Analysen"]
["15min voll","Analysen vorhanden"]
["Stunde voll","Keine Analysen"]
["Stunde voll","Analysen vorhanden"]
["Tag voll","Keine Analysen"]
["Tag voll","Analysen vorhanden"]
["Monat voll","Keine Analysen"]
["Monat voll","Analysen vorhanden"]

{"sheet":"Testszenarien","index":3,"n_rows":80,"n_cols":6,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GC9300 DSfG - MW - Archive"]
[]
["Erstellt von: MHe"]
["Erstellt am:  ",{"$nulls":4},"Per RMGViewGC Werte im GC9300 ändern."]
["GC9300:        V1.352-071",{"$nulls":4},"wenn RMG-STANDARD eingestellt wird, da falsche ByteOrder."]
[]
[]
["1. Szenario:","Gerätestart"]
[null,"Automatische Kalibrierung"]
[null,"Fehler kommt / Fehler geht über Stundenwechsel"]
[null,"Fehler kommt / Fehler geht innheralb einer Stunde"]
{"$rows_empty":19}
["2. Szenario:","Fehlerhafte Kalibrierung innerhalb einer Stunde"]
{"$rows_empty":23}
["3. Szenario:","Kalibrierung über Stundenwechsel"]
{"$rows_empty":24}
["4. Szenario:","Normaler Betrieb"]